Para correr el programa se debe ejecutar el script llamado “Ejecutar\_Main”. En este código las entradas se listan a continuación:

1. Line 6: Noise – Nivel de ruido introducido en las mediciones.
2. Line 13: Iter - define cuantas veces se repita el proceso de estimación.
3. Line 16: kappa – Valor teórico del parámetro estimado.
4. Line 27: Method – Se selecciona el método para solucionar el problema inverso.
5. Lines 31-34: Se definen los parámetros para el modelo.